**Статья «О мерах безопасности при проведении лесохозяйственных работ»**

 Меры безопасности при проведении лесохозяйственных работ определены Правилами по охране труда при ведении лесного хозяйства, обработке древесины и производстве изделий из дерева, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2020 № 32/5.

Площадь, предназначенная для проведения лесохозяйственных работ, заранее обследуется, при необходимости расчищаются проходы и проезды, опасные места (обрывы, поваленные деревья, камни и тому подобное) отмечаются знаками безопасности, места отдыха - информационными знаками.

Собирать лесосеменное сырье следует звеньями в составе не менее двух работающих, на расстоянии видимости друг от друга.

Работающие, занятые на заготовке лесосеменного сырья и семян с растущих деревьев, должны применять средства индивидуальной защиты головы (защитные каски) и глаз (защитные очки).

Сбор лесосеменного сырья, растущего на высоте до 1,5 м, осуществляется без применения средств подмащивания, на высоте 1,5 м и более - с помощью необходимых приспособлений с земли (лестниц, стремянок), мобильных подъемных рабочих платформ или специальных лазов.

Сбор лесосеменного сырья с деревьев высотой более 5 м допускается с помощью мобильных подъемных рабочих платформ или специальных лазов.

При применении мобильных подъемных рабочих платформ должны соблюдаться технические нормативные правовые акты, устанавливающие требования по охране труда при эксплуатации мобильных подъемных рабочих платформ.

Сбор лесосеменного сырья не допускается:

- с опасных деревьев, а также с недопиленных, подпиленных (подрубленных) деревьев;

- в опасной зоне при производстве валки деревьев, погрузочно-разгрузочных работ на лесосеке;

- при нахождении работающего на ветке, стволе растущего или срубленного дерева;

- с поваленных деревьев, расположенных вдоль склона крутизной более 20° и поперек склона крутизной более 15°;

- при ухудшении метеорологической обстановки (во время дождя, снегопада, тумана и иных условиях), появлении признаков пожара в районе выполнения работ.

При обработке почвы ручным способом работающие должны располагаться друг от друга на расстоянии не менее 2,5 м.

При проведении работ по обработке почвы не допускается:

- переноска ручного моторного рыхлителя с включенным рабочим органом;

- нахождение работающих на расстоянии менее 15 м от работающей фрезы машины;

- работа фрезы без защитного ограждения.

Перед проведением работ по обработке почвы на склонах необходимо исключить нахождение работающих внизу по склону на всю его длину. По границам рабочей зоны должны быть установлены предупредительные знаки.

При террасировании склонов должно быть обеспечено устройство безопасных подъездов к террасам, переездам с террасы на террасу, разворотным площадкам.

Ширину полотна переездов следует принимать такой, чтобы при прямолинейном движении самоходной лесохозяйственной машины (трактора) или его повороте гусеницы каждой стороны не приближались ближе 1 м к бровкам насыпного откоса полотна переезда.

При устройстве террас с применением самоходных лесохозяйственных машин (тракторов), предназначенных для планирования и выравнивания почвы, не допускается:

- работать на мокром глинистом грунте и в дождливую погоду;

- съезжать с насыпной части полотна террасы подгорной гусеницей;

- осуществлять резкие развороты при работе на склонах;

- сдвигать крупные валуны и пни за пределы террасы;

- работать на устройстве террас без предварительной ее разметки;

- находиться ближе 10 м от самоходных лесохозяйственных машин (тракторов) во время работы на крутых склонах.

По террасе и склонам движение самоходных лесохозяйственных машин (тракторов) должно осуществляться на первой передаче.

При устройстве террас на крутых, эрозированных склонах необходимо обеспечить засыпку промоин и установку в них опорных клеток, препятствующих осыпанию грунта.

При организации работ по устройству напашных террас не допускается работать на склонах, имеющих неровности микрорельефа (выступающие камни, бугры, иные предметы) более 20 см, без предварительной их планировки и выглублять оборудование при остановках самоходных лесохозяйственных машин (тракторов).

При посадке леса вручную нескольким звеньями расстояние между звеньями должно составлять не менее 2,5 м.

Место бурения ямок, предназначенных для посадки сеянцев, с использованием средств механизации предварительно очищается от порубочных остатков.

При выполнении работ по посадке леса с применением самоходных лесохозяйственных машин (тракторов) обеспечивается связь (сигнализация) между работающим, управляющим самоходной лесохозяйственной машиной (трактором), и работающим, осуществляющим посадку сеянцев. Должны подаваться сигналы о пуске и остановке самоходных лесохозяйственных машин (тракторов). Любым работающим, обнаружившим опасность либо неисправность оборудования, должен быть подан сигнал.

Перед выполнением разворота, переезда между участками работ, в случае возникновения препятствия, работающие, осуществляющие посадку сеянцев или саженцев, по сигналу работающего, управляющего самоходной лесохозяйственной машиной (трактором), должны покинуть рабочее место.

При одновременной работе нескольких самоходных лесохозяйственных машин (тракторов) при посадке леса на одном участке в равнинной местности расстояние между ними должно быть не менее 20 м.

При выполнении работ по посеву лесных семян с применением лесохозяйственных машин (сеялок) следует:

- производить засыпку семенами бункера для семян во время стоянки машины;

- эксплуатировать сеялку при закрытой крышке бункера для семян;

- осуществлять очистку сеялки специальными приспособлениями (чистиками, ручными граблями).

При выполнении работ по посеву лесных семян и посадке леса не допускается:

- загружать сеянцы в тару для посадочного материала во время движения самоходной лесохозяйственной машины (трактора);

- следовать за самоходной лесохозяйственной машиной (трактором) на расстоянии менее 10 м от нее;

- перемешивать семена в бункере для семян сеялки руками;

- ставить ноги при приготовлении посадочной щели в плоскости удара инструмента для посадки посадочного материала.

Главный государственный инспектор

отдела надзора за соблюдением

законодательства об охране труда

Могилевского областного управления

Департамента государственной

инспекции труда Н.А. Садомов