**Требования безопасности при выполнении лесосечных работ.**

 Лесосечные работы относятся к категории работ с повышенной опасностью.

 Нарушения требований нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов по охране труда при выполнении лесосечных работ зачастую приводят к травмированию работников.

 Основные требования безопасности, при выполнение лесосечных работ, изложены в разделе 2 «Лесосечные работы» Межотраслевых правил по охране труда в лесной, деревообрабатывающей промышленности и в лесном хозяйстве, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 30.12.2008 №211/39 (далее – Правил №211/39). В главе 13 Правил №211/39 изложены Общие требования проведения лесосечных работ в соответствии с которыми:

 - руководство лесосечными работами осуществляет руководитель работ (мастер);

 - к выполнению лесосечных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие в установленном порядке медицинские осмотры, обучение безопасным методам и приемам работы, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда;

 - в случае отсутствия мастера руководство этими работами может быть возложено на одного из работников организации, прошедшего обучение и проверку знаний по охране труда для ведения данного вида работ;

 - на каждую лесосеку до начала разработки в зависимости от конкретных условий рельефа местности, состава насаждения, способа рубки, используемых машин, оборудования и форм организации труда должна быть составлена технологическая карта разработки лесосеки;

 - проводить лесосечные работы без технологической карты не допускается;

Технологическая карта разработки лесосеки должна содержать:

 - характеристику лесосеки;

 - схему лесосеки с изображением на ней пасек, трелевочных волоков, лесопогрузочных пунктов, площадок для размещения вспомогательного оборудования, зон безопасности;

 - очередность разработки пасек;

 - безопасные способы ведения работ;

 - отметку о выполнении подготовительных работ на лесосеки, других требований по охране труда;

 С утвержденной технологической картой руководитель работ должен ознакомить под роспись всех работников, которым предстоит разрабатывать лесосеку;

 Территория в радиусе 50 метров от места валки деревьев является опасной зоной. Опасная зона должна быть обозначена знаками безопасности;

При высоте деревьев более 25 метров радиус опасной зоны равен двойной фактической их высоте;

При выполнении лесосечных работ в холмистой местности опасной зоной является территория в радиусе 60 метров от места валки деревьев;

Опасная зона по трелевочному волоку должна быть обозначена знаками безопасности с предупреждающими надписями;

На пешеходных тропах и дорогах, пересекающих разрабатываемую лесосеку, должны быть установлены знаки безопасности и предупреждающие знаки, запрещающие движение людей и транспортных средств по лесосеке;

Лесосечные работы прекращаются во время ливневого дождя, при грозе, сильном снегопаде и густом тумане (видимость менее 50м). не допускается вести валку деревьев при скорости ветра более 11 м/сек.

На территории опасной зоны во время валки деревьев не допускается расчищать снег вокруг деревьев, обрубать сучья, чокеровать, трелевать, сжигать сучья и выполнять другие работы.

 В связи с вышеизложенным хочу напомнить, что соблюдение требований безопасности – единственный способ сохранить самое главное богатство – жизнь, здоровье и трудоспособность.

Главный государственный инспектор труда

отдела надзора за соблюдением законодательства

об охране труда Могилевского областного управления

Департамента государственной

инспекции труда В.П.Дзюрич