**Статья «Требования при сушке продукции растениеводства»**

Требования безопасности при сушке продукции растениеводства определены Правилами по охране труда в сельском и рыбном хозяйствах утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 05.05.2022 № 29/44.

Запуск механизмов и топок оборудования для сушки продукции растениеводства (далее – сушилка) после длительной остановки, перед началом сезонных работ или после ремонта должен производиться в присутствии уполномоченного должностного лица.

**Важно!** Открывать смотровые люки воздуховодов сушилок во время работы вентиляторов не допускается.

Зажигание топлива при обслуживании топок сушилок допускается только после их продувки.

В случае появления запаха подгоревшего продукта подача топлива в топку сушилки должна быть немедленно прекращена.

Ремонт сушилок (топок), устранение завалов и подпоров продукта должны производиться после полного прекращения их работы и охлаждения*.*

Повторный пуск сушилки следует проводить после выявления и устранения причин загорания и очистки ее рабочих органов.

Главный государственный инспектор

отдела надзора за соблюдением

законодательства об охране труда

Могилевского областного управления

Департамента государственной

инспекции труда Н.А. Садомов