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К народной мудрости, советующей «готовить сани летом» хочется добавить и «печи тоже». 
Для того, чтобы безопасно греться, печь должна быть правильно сложена и иметь противопожарную разделку. Разделка - это расстояние от внутренней поверхности дымохода до горючих конструкций перекрытия. Размеры разделки печи следует принимать равными 380 мм до конструкций здания выполненных из горючих материалов  и 250 мм – до конструкций защищенных от возгорания. Если она отсутствует или меньше нормы, риск пожара велик. Следует также соблюдать минимальное расстояние в 100 мм. от наружной поверхности печи или дымового канала (трубы) до стены или перегородки 
Ежегодно перед отопительным сезоном необходимо проводить проверку исправности печи, дымовых труб (каналов). Периодически необходимо очищать дымоход от сажи (исходя из условий эксплуатации), необходимо в обязательном порядке выполнить данную работу перед началом каждого отопительного сезона.
Помните, что за состоянием печи необходимо следить постоянно. Не забывайте, что на горючем полу перед топкой должен лежать предтопочный лист из негорючего материала, размеры которого должны составлять не менее 700×500 мм. и располагаться длинной его стороной вдоль печи.  Подойдут также цементная или плиточная основа. 
Потратив немного времени и сил на ремонт печи сегодня, вы сбережете свой дом от пожара завтра.
