**Безопасное проведение земляных работ в охранной зоне газопровода**

С 1 по 10 сентября 2021 года проходит **Единый День безопасности**. Цель мероприятия – привлечение внимания к проблеме безопасности, а также снижение гибели людей от внешних причин.



Филиал Горецкое производственное управление РУП «Могилевоблгаз» предупреждает, что **на территории района проложены газопроводы различных давлений**, а также газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП) и подземные резервуарные установки (РУ), станции катодной защиты газопрово­дов от коррозии.

Точное расположение систем газоснабжения показано в соответствующей докумен­тации производственного управления и районных картах землепользования местных исполнительных и распоряди­тельных органов.

«Положением о порядке установления охранных зон объектов газораспределительной системы, размерах и режиме их использования» (далее – Положение), утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 06.11.2007 № 1474, устанавливаются обязанности для юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в охранной зоне объектов газораспределительной системы.

Производство ремонтных, строительных и земляных работ без ордера на раскопки, выдаваемого местными исполнительными и распорядительными органами, а также разрешения газоснабжающей организации на производство данных работ **не допускается.**

Ордер на раскопки выдается местными исполнительными и распорядительными ор­ганами в установленном законодательством порядке. Основанием для получения ордера на раскопки для производства ремонтных, строи­тельных и земляных работ в охранной зоне является разрешение.

**По всем вопросам, касающимся производства работ в охранной зоне систем газо­снабжения, следует обращаться в ПУ «Горкигаз» по адресу:**

**г. Горки, ул. Мира. 63. тел. 4-96-59, 2-00-24. Факс 4-96-17 (приемная).**

**E-mail:** **gorki@mogilev.gas.by**

**СПРАВОЧНО. Выписка из Положения:**

п.6. В целях обеспечения промышленной, пожарной и экологической безопасности при эксплуатации объектов газораспределительной системы **устанавливаются охранные зоны**:

6.1. вдоль газопроводов высокого давления I категории - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в10 метрах от оси газопровода с каждой стороны;

6.2. вдоль газопроводов высокого давления II категории - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 7 метрах от оси газопровода с каждой стороны;

6.3. вдоль газопроводов среднего давления - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 4 метрах от оси газопровода с каждой стороны;

6.4. вдоль газопроводов низкого давления - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 2 метрах от оси газопровода с каждой стороны;

6.5. вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 50 метров с каждой стороны;

6.6. вокруг зданий ГРП, территорий АГЗС, РУ и групповых баллонных установок - в виде участка земли, ограниченного условной линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 10 м во все стороны.

п.7. Минимальные расстояния по горизонтали от объектов газораспределительной системы до зданий, сооружений и других подземных инженерных коммуникаций определяются строительными нормами Республики Беларусь по проектированию населенных пунктов и производственных объектов и не должны допускать механического, химического и электрического воздействия на объекты газораспределительной системы.

п.8. Последствия самовольной постройки в охранных зонах объектов газораспределительной системы определяются в соответствии с законодательством.

п.14. Газоснабжающие организации представляют сведения о местонахождении газопроводов заинтересованным юридическим и физическим лицам, осуществляющим деятельность в охранной зоне по их запросам.

п.15. В границах охранных зон без письменного разрешения газоснабжающих организаций**ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

15.1. производить мелиоративные работы, прокладывать оросительные и осушительные каналы и возводить сооружения мелиоративных систем;

15.2. устраивать стоянки и остановки транспортных средств, тракторов и других самоходных машин;

15.3. производить строительные и монтажные работы, планировку грунта;

15.4. производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательные работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов);

15.5. возводить малые архитектурные формы;

15.6. производить дноочистительные и землечерпальные работы.

п.16. В границах охранных зон **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

16.1. перемещать, демонтировать, засыпать, повреждать указатели трасс подземных газопроводов и мест расположения сетевых сооружений на них, контрольно-измерительные пункты;

16.2. открывать самовольно люки газовых колодцев и коверов, ворота РУ и двери ГРП, станций защиты газопроводов от коррозии, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать и включать средства энергоснабжения и телемеханики газопроводов;

16.3. устраивать свалки, выливать агрессивные жидкости, в том числе растворы кислот, солей и щелочей;

16.4. складировать материалы и оборудование, в том числе для временного хранения, вдоль трассы подземного газопровода в пределах 2 метров по обе стороны от оси, а также производить посадку деревьев и кустарников всех видов в пределах 1,5 метра по обе стороны от оси газопровода;

16.5. разрушать сооружения и устройства, предохраняющие газопроводы и сооружения на них от повреждений;

16.6. бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами, проводить траление жесткими и полужесткими тралами;

16.7. разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;

16.8. проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ;

16.9. осуществлять строительство зданий, строений и сооружений.

п.17. Земельные участки, входящие в охранные зоны, используются собственниками, арендаторами земельных участков, землевладельцами и землепользователями с обязательным соблюдением требований настоящего Положения.

п.18. Сельскохозяйственные работы в охранных зонах производятся собственниками, арендаторами земельных участков, землевладельцами и землепользователями с предварительным уведомлением об их начале газоснабжающих организаций.

п.19. Производство ремонтных, строительных и земляных работ в охранных зонах должно выполняться в соответствии с законодательством*.*

**ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ГАЗОПРОВОДА ИЛИ ЗАПАХЕ ГАЗАЗВОНИТЬ104**

Дополнительную информацию можно получить пройдя по ссылке:



а также посетив раздел «Пресс-центр» на сайте РУП «Могилевоблгаз»:

https://www.mogilev.gas.by

**Берегите свою жизнь!Запомните: газ только тогда будет вашим добрым помощником, когда каждый член семьи будет знать и соблюдать Правила пользования газом в быту.**